**Osa III Tehniline kirjeldus**

Tellija: Aktsiaselts Järvamaa Haigla (10220275)

Hanke nimetus: „AS Järvamaa Haigla EMO kohtkindla mööbli hankimine”

Pakkuja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mööbel hangitakse valmivasse erakorralise meditsiini osakonda. Mööbel paigutatakse 12 erinevasse ruumi (Osa III Lisad - Joonis nr. A2003\_PP\_SA-5-01).

1. **HANKE ÜLDISED NÕUDMISED**

* Mööbli tootejoonised ja tehnika valik kooskõlastada enne tellimist sisearhitekti ja Tellijaga.
* Tootejoonised valmistab tootja.
* Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid täpsustada kohapeal enne tootmist.
* Tooted ja materjalid peavad olema kooskõlas projekti meditsiinitehnoloogia osas antud nõuetega, kergesti puhastatavad ja tervisele ohutud.
* Mööbli esipaneelid ja töötasapinnad kõrgsurvelaminaadist ning desinfitseerimisainetele vastupidavad.
* Kõik uksed ja sahtlid peavad olema vaikseltsulguvad.
* Kõik töölaudade servpinnad pealistatud 2mm ABS servaplastikuga.
* Kõik ülemised riiuli kapid on külg avatavad hingedel, ning alumised käepidemega vastavalt joonistele.
* Võrkkorvisüsteemi kirjeldus, asetus ja arv täpsustada Tellijaga.
* Soklijalgade kõrgust peab saama reguleerida.
* Tootele annab garantii tootja. Sisustuse tootja garantiiaeg peab olema vähemalt 5 aastat.
* Samasse mööblikomplekti kuuluvad mööbliesemed peavad olema ühesuguse välimusega. Neil ei tohi olla üldmuljet rikkuvaid värvuse erinevusi.

**Pakkuja täidab tabelis 1 veeru nr 3 nõutava teabega. Nõuetele vastavuse korral märkida tabel veergu jah/ei või parameetri väärtus (vajadusel kirjeldus.**

Kinnitame, et pakutavate asjade mudelid on kaasaegsed ja uued.

**Tabel 1.** **Hangitavate seadmete/inventari kohta esitatavad nõuded osade kaupa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **Jrk nr** | **Nimetus ja esitatavad tehnilised nõuded ja komplektsus** | **Parameetri väärtus (vajadusel kirjeldus) kui on või vastavus nõudele (jah/ei)** |
|  | **Üldised, keskkonnahoidlikud tingimused, vt** [**https://envir.ee/ringmajandus/ringmajandus/keskkonnahoidlikud-riigihanked**](https://envir.ee/ringmajandus/ringmajandus/keskkonnahoidlikud-riigihanked) |  |
|  | Kogu mööbli tootmiseks kasutatav puit peab määruse (EL) 995/2010 kohaselt olema seaduslikult ülestöötatud. Pakkuja kinnitab, et mööblitootes kasutatakse ainult seaduslikest allikatest pärit puitu. Tõendid puidu päritolu kohta esitab pakkuja mööbli üleandmisel. Sobivaks tõendiks on näiteks FSC sertifikaat või FLEGT või CITES litsents |  |
|  | Pakkuja deklareerib kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kandidaatainete loetellu kantud ained, mille sisaldus tootes ja mis tahes koostisosas või materjalis ületab 0,1 (massi)protsenti. Pakkuja kinnitab, et esitab mööbli üleandmisel tõendid mööblis sisalduvate REACH kandidaatainete loetellu kantud ainete kohta või nende puudumise kohta. |  |
|  | Pakkuja kinnitab, et mööblit saab käsitööriistade abil lahti võtta ja selle osasid vahetada väljaõppeta isik. |  |
|  | Pakkuja kinnitab, et esitab koos mööbliga demonteerimis- ja parandusjuhised, mille kohaselt on mööblit võimalik osade asendamiseks demonteerida mööblit kahjustamata. |  |
|  | Pakkuja annab tootele vähemalt viieaastase garantii, mis jõustub toote üleandmise kuupäeval. Garantii hõlmab remonti ja asendustoote andmist garantiiremondi ajaks. Garantii tagab toodete vastavuse lepingu tingimustele lisatasusid kohaldamata. Pakkuja tagab varuosade või samaväärset funktsiooni täitvate elementide olemasolu vähemalt kahe aasta jooksul pärast mööblitoote üleandmise kuupäeva. Pakkuja esitab kontaktandmed, mida kasutatakse varuosade tarnimiseks. |  |
| **1.** | **Monitooringu mööbli vaated. (ruum nr. 116-3) Joonise nr: A2003\_PP\_SA-7-07 (Osa III Lisad)** |  |
|  | **Monitooringu kapid:** |  |
|  | Karkass : 16 mm melamiinplaadist, värvus - toon RAL7035, läikivusaste : matt. |  |
|  | Esipaneelid : uksed siledad |  |
|  | Tööpind : kõrgsurvelaminaat, nt. EGGER H1176 ST37 (White Halifax Oak) |  |
|  | Riiulid : reguleeritavate kõrgusega melamiinist vaheplaadid, 30mm vahega täispikkuses. |  |
|  | Võrkkorvi süsteemid. |  |
|  | Sahtlid : vaikselt sulguvate siinidel, toon hall. |  |
|  | Tagasein : Kõrgsurvelaminaat 10 mm |  |
|  | Valamu : Franke Bell BCX 610-45, roostevabast terasest, harjatud. |  |
|  | Segisti : Kontaktivaba anduriga segisti, nt. ORAS ELECTRA või Hansgrohe Focus Electronic basin mixer 130. |  |
|  | Käepidemed : Kitsa ja lameda profiiliga, harjatud roostevaba teras. |  |
|  | LED : töötasapinna valgusti ülemiste riiulite all, süvistatud profiil, valge 4000K, puutega |  |
|  | lülitav, timmerdatav , profiili sees, piimjas kattega. |  |
|  | 1. **Ülemised kapid:** |  |
|  | * 1. Kapid – 3 tk: |  |
|  | Mõõdud: laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm. |  |
|  | Kaks ust keskelt avatavad |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv – 3 tk |  |
|  | * 1. Kapid - 1 tk |  |
|  | Mõõdud: (vähemalt) laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm. |  |
|  | Kaks mattklaasiga ust keskelt avatavad. |  |
|  | Riiulid- Võrkkorv süsteemiga. Süsteemi kirjeldus ja korvide arv lepitakse kokku tellijaga. |  |
|  | 1. **Valamukapp ühe suure sahtliga, sügavus vähemalt 400 mm.** |  |
|  | 1. **Töötasapinna all olevad sahtliboksid- 5 tk** |  |
|  | Mõõdud: laius 600 mm, sügavus 500 mm. |  |
|  | Sahtlid- 3 t tk |  |
|  | Sahtlite kõrgus: 16 cm-1 tk, 26 cm- 1 tk, 28 cm- 1 tk. |  |
|  | 1. **Töötasapinna kohal pritsmekaitse (kõrgsurve laminaat).** |  |
|  | **Monitooringu jälgimislaud:** |  |
|  | Arvuti töökohti- 3 tk |  |
|  | Mõõdud: Joonisel |  |
| **2.** | **Jälgimispalat kapid. ( ruum nr. 116-1) Joonis nr: A2003\_PP\_SA-7-08 (Osa III Lisad)** |  |
|  | Karkass: 16 mm melamiinplaadist, värvus - toon RAL7035, läikivusaste : matt. |  |
|  | Esipaneel: vähemalt 16 mm melamiinplaadist, sileda pinnaga. |  |
|  | **Kapp 1:** |  |
|  | Mõõdud: kõrgus 2900 mm, laius 2700 mm, sügavus 550 mm |  |
|  | Kapil liuguksed. |  |
|  | Kapi sisemus eraldada keskelt vaheseintega (1000 mm, 700 mm, 1000 mm). |  |
|  | Kapis vasakul ja paremal riiulid. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv kokku-12 tk |  |
|  | Kapi keskmise osa ülaosas riiulid- 2 tk |  |
|  | Riiulite all riidekandur riidepuude riputamiseks (kõrgus põrandast 1600 mm) |  |
|  | **Kapp 2:** |  |
|  | Kapi üldmõõdud joonisel. |  |
|  | Kapi ustega ülaosas riiulid. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv- 6 tk. |  |
|  | Kapi alaosas sahtlid- 4 tk |  |
|  | Sahtlite mõõdud joonisel |  |
| **3.** | **Reanimatsiooni kapid. ( ruum nr. 111) Joonise nr: A2003\_PP\_SA-7-06 (Osa III Lisad)** |  |
|  | Karkass : 16 mm melamiinplaadist, värvus - toon RAL7035, läikivusaste : matt. |  |
|  | Esipaneelid: Uksed siledad. |  |
|  | Tööpind : kõrgsurvelaminaat, nt. EGGER H1176 ST37 (White Halifax Oak) |  |
|  | Riiulid : reguleeritavate kõrgusega vaheplaat, 30mm vahega täispikkuses. Võrkkorvi süsteemid. |  |
|  | Sahtlid : vaikselt sulguvate siinidel, toon hall. |  |
|  | Tagasein : Kõrgsurvelaminaat 10 mm. |  |
|  | Valamu : Franke Bell BCX 610-45, roostevabast terasest, harjatud. |  |
|  | Segisti : Kontaktivaba anduriga segisti, nt. ORAS ELECTRA või Hansgrohe Focus Electronic basin mixer 130 |  |
|  | Käepidemed : kitsa ja lameda profiiliga, harjatud roostevabateras. |  |
|  | LED : töötasapinna valgusti ülemiste riiulite all, süvistatud profiil, valge 4000K, puutega lülitav, timmerdatav , profiili sees, piimjas kattega. |  |
|  | **Vasakkapp:** |  |
|  | 1. **Ülemised kapid- 1 tk:** |  |
|  | Mõõdud: (vähemalt) laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm. |  |
|  | Kaks ust keskelt avatavad. |  |
|  | Uksed läbipaistva klaasiga. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv- 3 tk |  |
|  | 1. **Ülemised kapid- 2 tk:** |  |
|  | Mõõdud: (vähemalt) laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm. |  |
|  | Kaks ust keskelt avatavad. |  |
|  | Uksed läbipaistva klaasiga. |  |
|  | Kapis korvisüsteem. |  |
|  | 1. **Töötasapinnal vasakul pool valamu.** |  |
|  | 1. **Valamukapp ühe suure sahtliga- laius 600 mm, sahtli sügavus vähemalt 400 mm.** |  |
|  | 1. **Sahtliboksid (valamust paremal pool)- 3 tk.** |  |
|  | Mõõdud: laius 600 mm, sügavus 500 mm. |  |
|  | Sahtlid- 3 t tk |  |
|  | Sahtlite kõrgus: 16 cm-1 tk, 26 cm- 1 tk, 28 cm- 1 tk. |  |
|  | 1. **Töötasapinna kohal pritsmekaitse (kõrgsurve laminaat).** |  |
|  | **Paremkapp:** |  |
|  | 1. **Ülemised kapid- 1 tk** |  |
|  | Mõõdud: (vähemalt) laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm. |  |
|  | Kaks ust keskelt avatavad. |  |
|  | Uksed läbipaistva klaasiga. |  |
|  | Kapis korvisüsteem. |  |
|  | 1. **Ülemised kapid- 2 tk** |  |
|  | Mõõdud: (vähemalt) laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm. |  |
|  | Kaks ust keskelt avatavad. |  |
|  | Uksed läbipaistva klaasiga. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv- 3 tk |  |
|  | 1. **Alumine tööpind paigutada vasakule -pikkus 1200 mm.** |  |
|  | 1. **Tööpinna all sahtlipoksid** |  |
|  | Sahtliboksid - 2 tk. |  |
|  | Mõõdud: laius 600 mm, sügavus 500 mm. |  |
|  | Sahtlid- 3 t tk |  |
|  | Sahtlite kõrgus: 16 cm-1 tk, 26 cm- 1 tk, 28 cm- 1 tk |  |
|  | 1. **Töötasapinna kohal pritsmekaitse (kõrgsurve laminaat).** |  |
|  | 1. **Tööpinnast paremale jääb vaba ruum prügikotihoidjate jaoks.** |  |
| **4.** | **Triaaži kapid. (ruum nr. 105) Joonis: A2003\_PP\_SA-7-04 (Osa III Lisad)** |  |
|  | Karkass : niiskuskindlast 16 mm melamiinplaadist, värvus - toon RAL7035, läikivusaste: matt. |  |
|  | Esipaneelid : uksed siledad. |  |
|  | Tööpind : kõrgsurvelaminaat, nt. EGGER H1176 ST37 (White Halifax Oak) |  |
|  | Riiulid : reguleeritavate kõrgusega vaheplaat, 30mm vahega täies ulatuses. |  |
|  | Sahtlid : vaikselt sulguvate siinidel, toon hall. |  |
|  | Tagasein : Kõrgsurvelaminaat |  |
|  | Valamu : Franke Bell BCX 610-45, roostevabast terasest, harjatud. |  |
|  | Segisti : Kontaktivaba anduriga segisti, nt. ORAS ELECTRA või Hansgrohe Focus Electronic basin mixer 130. |  |
|  | Käepidemed : kitsa ja lameda profiiliga, harjatud roostevaba teras. |  |
|  | LED : töötasapinna valgusti ülemiste riiulite all, süvistatud profiil, valge 4000K, puutega lülitav, timmerdatav , profiili sees, piimjas kattega |  |
|  | **Ülemised kapid.** |  |
|  | 1. **Vasakul avatud riiul- 1 tk. Laius 600 mm, sügavus vähemalt 300 mm.** |  |
|  | * + - Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | * + - Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Kapp (riiulist paremal)- 2 tk. Laius 600 mm, sügavus 300 mm.** |  |
|  | * + - Kapiuks avatav vasakult. |  |
|  | * + - Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | * + - Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Alumine töötasapind.** |  |
|  | Valamukapp ühe suure sahtliga- laius 600 mm, sahtli sügavus vähemalt 400 mm. |  |
|  | Sahtliboks (valamust paremal). |  |
|  | Sahtlite arv 4 tk. |  |
|  | Mõõdud: ülevalt alla kõrgus 14 cm- 2 tk, 21 cm -2 tk. |  |
|  | Kinnine esipaneel. |  |
|  | **Arvuti töökoht:** |  |
|  | Kõrgsurvelaminaat, nt. EGGER H1176 ST37 (White Halifax Oak) |  |
|  | Mõõdud: pikkus 1100 mm, laius 750 mm, kõrgus 730 mm. |  |
|  | Sahtlid- 2 tk. Istumisalast vasakul. |  |
|  | Sahtlite mõõdud: laius 300 mm, kõrgus 150 mm |  |
| **5.** | **Protseduurid - kirurg. (ruum nr. 114) Joonis nr: A2003\_PP\_SA-7-05 (Osa III Lisad)** |  |
|  | Mööbel paigutub ruumi parempoolses seinas. |  |
|  | Karkass : 16 mm melamiinplaadist, värvus - toon RAL7035, läikivusaste : matt. |  |
|  | Esipaneelid : Uksed siledate paneelidega. |  |
|  | Tööpind : kõrgsurvelaminaat, nt. EGGER H1176 ST37 (White Halifax Oak) |  |
|  | Riiulid : reguleeritavate kõrgusega vaheplaat, 30mm vahega täies ulatuses. Võrkkorvi süsteemid. |  |
|  | Sahtlid : vaikselt sulguvate siinidel, toon hall. |  |
|  | Tagasein : kõrgsurvelaminaat 10 mm. |  |
|  | Valamu : Franke Bell BCX 610-45, roostevabast terasest, harjatud. |  |
|  | Segisti : Franke Active J roostevaba teras ja kontaktivaba anduriga segisti, nt. ORAS ELECTRA või Hansgrohe Focus Electronic basin mixer 130 |  |
|  | Käepidemed : kitsa ja lameda profiiliga, harjatud roostevabateras. |  |
|  | LED : : töötasapinna valgusti ülemiste riiulite all, süvistatud profiil, valge 4000K, puutega lülitav, timmerdatav , profiili sees, piimjas kattega. |  |
|  | 1. **Ülemised kapid- 2 tk:** |  |
|  | Kapi mõõdud: laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Kaks ust keskelt avatavad. |  |
|  | Uksed mattklaasiga. |  |
|  | Korvisüsteem |  |
|  | 1. **Ülemised kapid- 3 tk:** |  |
|  | Kapi mõõdud: laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Kaks ust keskelt avatavad. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | **Alumine töötasapind:** |  |
|  | Töötasapinna kohal pritsmekaitse (kõrgsurve laminaat). |  |
|  | Valamu (paremal töötasapinnal) – roostevabast terasest harjatud. |  |
|  | Valamukapp ühe suure sahtliga- laius 600 mm, sahtli sügavus vähemalt 400 mm. |  |
|  | 1. **Sahtliboksid- 3 tk (**paremalt vasakule): |  |
|  | Mõõdud: : laius 600 mm, sügavus 500 mm. |  |
|  | Sahtlid- 3 tk |  |
|  | Sahtlite kõrgus: 16 cm-1 tk, 26 cm- 1 tk, 28 cm- 1 tk. |  |
|  | Tööpinnast paremale jääb vaba ruum prügikotihoidjate jaoks. |  |
|  | 1. **Kapp korvisüsteemiga:** |  |
|  | Mõõdud: laius umbes 800 mm, sügavus 500 mm |  |
|  | Korvide kõrgus ülevalt alla 20 cm – 2 tk, 20 cm - 2 tk, 25 cm- 2 tk. |  |
|  | Kahe uksega. Uksed avanevad keskelt. |  |
|  | Kapis vahesein. |  |
|  | Mõlemal pool kapis ülevalt alla korvid- kokku 6 tk. |  |
|  | 1. **Cargo** |  |
|  | Reguleeritavad riiulid täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 7 tk. |  |
| **6.** | **Protseduurid- kips. (ruum nr. 114) Joonis nr: A2003\_PP\_SA-7-05 (Osa III Lisad)** |  |
|  | Karkass : 16 mm melamiinplaadist, värvus - toon RAL7035, läikivusaste : matt. |  |
|  | Esipaneelid : uksed siledate paneelidega. |  |
|  | Tööpind : kõrgsurvelaminaat, nt. EGGER H1176 ST37 (White Halifax Oak) |  |
|  | Riiulid : reguleeritavate kõrgusega vaheplaat, 30mm vahega täies ulatuses. Võrkkorvi süsteemid. |  |
|  | Sahtlid : vaikselt sulguvate siinidel, toon hall. |  |
|  | Tagasein : kõrgsurvelaminaat 10 mm. |  |
|  | Valamu : Kipsi valmistamiseks. Roostevabast terasest, harjatud. |  |
|  | Segisti : Franke Active J roostevaba teras. Käega avatav |  |
|  | Käepidemed : kitsa ja lameda profiiliga, harjatud roostevaba teras. |  |
|  | LED : töötasapinna valgusti ülemiste riiulite all, süvistatud profiil, valge 4000K, puutega lülitav, timmerdatav , profiili sees, piimjas kattega. |  |
|  | Mööbel paigutub ruumi vasakpoolses seinas. |  |
|  | 1. **Cargo:** |  |
|  | Reguleeritavad riiulid täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 7 tk. |  |
|  | 1. **Ülemised kapid- 4 tk. Vasakult paremale:** |  |
|  | Kapi mõõdud: laius 800 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Kaks ust keskelt avatavad. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Ülemine kapp- 1 tk:** |  |
|  | Kapi mõõdud: laius 400 mm, kõrgus 760 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Uks avatav vasakult. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Alumine töötasapind:** |  |
|  | Töötasapinna kohal pritsmekaitse (kõrgsurve laminaat). |  |
|  | Valamu (vasakul töötasapinnal) – roostevabast terasest harjatud.( Kipsi valamu : kipsi tööde jaoks mõeldud valamu). |  |
|  | Valamukapp ühe suure sahtliga- laius 600 mm, sahtli sügavus vähemalt 400 mm. |  |
|  | 1. **Sahtliboksid- 4 tk:** |  |
|  | Sahtliboksid- 3 tk (vasakult paremale) |  |
|  | Möödud: : laius 800 mm, sügavus 500 mm |  |
|  | Sahtlid- 3 t tk |  |
|  | Sahtlite kõrgus: 16 cm-1 tk, 26 cm- 1 tk, 28 cm- 1 tk. |  |
|  | Vasakult teisel sahtliboksil töötasapinna all kitsas väljatõmmatav laud. |  |
|  | 1. **Töötasapind / arvutitöökoht- Laius 850 mm.** |  |
|  | 1. **Sahtliboks- 1 tk:** |  |
|  | Mõõdud: : laius 600 mm, sügavus 500 mm. |  |
|  | Sahtlid- 4 tk |  |
|  | Sahtlite kõrgus: 16 cm-1 tk, 18 cm- 3 tk. |  |
| **8.** | **Isolaatorite riietusruumi kapid. (ruum nr. 121-2; 122-2) Joonis nr. A2003\_PP\_SA-7-13 (Osa III Lisad)** |  |
|  | Karkass : 16 mm melamiinplaadist, värvus - toon RAL7035, läikivusaste : matt. |  |
|  | Esipaneelid : niiskuskindlast melamiinplaadist, siledad paneelid, värvitud - toon RAL7035, läikivusaste : matt. |  |
|  | Riiulid : reguleeritavate kõrgusega vaheplaat, 30mm vahega täies ulatuses. |  |
|  | Käepidemed : kitsa ja lameda profiiliga, harjatud roostevabateras. |  |
|  | **Kappide vaade 1.:** |  |
|  | 1. **Ülemised kapid (vasakult)- 1 tk** |  |
|  | Mõõdud: Laius 800 mm, kõrgus 700 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Kahe uksega keskelt avatavad. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Ülemine kapp- 1 tk** |  |
|  | Mõõdud: Laius 400 mm, kõrgus 700 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Uks avatav vasakult. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Riiulid- 2 tk (paigutuvad valamust vasakule).** |  |
|  | Riiul (1) - Mõõdud: pikkus 550 mm, sügavus 300 mm, kõrgus põrandast 850 mm. |  |
|  | Riiul (2) - Mõõdud: pikkus 550 mm, sügavus 300 mm, kõrgus põrandast 1050 mm. |  |
|  | **Kappide vaade 2.:** |  |
|  | 1. **Ülemised kapid (paremalt)- 1 tk** |  |
|  | Mõõdud: Laius 800 mm, kõrgus 700 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Kahe uksega keskelt avatavad. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Ülemine kapp- 1 tk** |  |
|  | Mõõdud: Laius 400 mm, kõrgus 700 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Uks avatav paremalt. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Riiulid- 2 tk** |  |
|  | Riiul (1) (paigutub valamust paremale ).  Mõõdud: pikkus 550 mm, sügavus 300 mm, kõrgus põrandast 850 mm. |  |
|  | Riiul (2) (paigutub valamust vasakule).  Mõõdud: pikkus 550 mm, sügavus 300 mm, kõrgus põrandast 1050 mm. |  |
|  | **Kappide vaade 3.:** |  |
|  | 1. **Ülemised kapid (paremalt)- 1 tk** |  |
|  | Mõõdud: Laius 800 mm, kõrgus 700 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Kahe uksega keskelt avatavad. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | 1. **Ülemine kapp- 1 tk** |  |
|  | Mõõdud: Laius 400 mm, kõrgus 700 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Uks avatav paremalt. |  |
|  | Riiulid- reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
| **9.** | **EMO juhataja mööbli vaated. (ruum nr. 108) Joonis nr. A2003\_PP\_SA-7-11 (Osa III Lisad)** |  |
|  | Karkass : 16 mm melamiinplaadist, värvus - toon kooskõlastada tellijaga. |  |
|  | Esipaneelid : melamiinplaadist, siledad paneelid, värvitud - toon kooskõlastada tellijaga. |  |
|  | Riiulid : reguleeritavate kõrgusega vaheplaat, 30mm vahega täies ulatuses. |  |
|  | Käepidemed : kitsa ja lameda profiiliga, harjatud roostevabateras. |  |
|  | **Riidekapp kolme poolega, eraldatud vaheseintega- 2 tk:** |  |
|  | Kapi möödud: kõrgus 2000 mm, laius 1200 mm, sügavus 600 mm. |  |
|  | • Kapi keskmine osa: |  |
|  | Riiulid reguleeritava kõrgusega täies ulatuses. |  |
|  | Riiulite arv 6 tk. |  |
|  | • Kapi parem ja vasak pool. |  |
|  | Ülaosas riiul (kapi ülaosast 28 cm). |  |
|  | Riiuli all riidekandur riidepuude riputamiseks. |  |
|  | **Kummut:** |  |
|  | Välised mõõdud: kõrgus 1200 mm laius 1080 mm, sügavus 360 mm. |  |
|  | Kummut jagatud kaheks osaks vaheseinaga. |  |
|  | • Kummuti vasakule poole jääv osa. |  |
|  | Kaks lukustatavat ust keskelt avatavad |  |
|  | Mõõdud: laius 720 mm, |  |
|  | Riiulid reguleeritava kõrgusega. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | • Kummuti paremale poole jääv osa. |  |
|  | Üks lukustatav uks vasakult avatav. |  |
|  | Mõõdud: laius 360 mm |  |
|  | Riiulid reguleeritava kõrgusega. |  |
|  | Riiulite arv 3 tk. |  |
|  | **Töölaud:** |  |
|  | Lauaplaadi möödud: pikkus 1400 mm/ 1500 mm, laius 600 mm/ 400 mm. |  |
|  | Sahtliboks (arvuti töökohast vasakul). |  |
|  | Mõõdud: kõrgus põrandast 710 mm, laius 400 mm, sügavus 520 mm |  |
|  | Sahtlid - 4 tk |  |
|  | Möödud: Kõrgus 15 cm-4 tk |  |
|  | **Kapp:** |  |
|  | Töökohast paremal nurgaga töötasapinna all kahe liuguksega lukustatav kapp. |  |
|  | Kapi möödud: laius 600 mm, sügavus 400 mm. |  |
|  | **Riiul (külgedelt kinnine):** |  |
|  | Üldmõõdud: laius 500 mm, kõrgus 400 mm, sügavus 300 mm |  |
|  | Riiul reguleeritava kõrgusega – 1 tk |  |
| **12.** | **EMO personali puhkeruum. (ruum nr. 109) Joonis nr: A2003\_PP\_SA-7-14 (Osa III Lisad)** |  |
|  | **Kapp-** Melamiinplaadist. |  |
|  | Kapi üldmõõdud: Kõrgus 1700mm + jalaraamid 200mm = 1900mm, |  |
|  | Uksed- 16 tk (4x4). |  |
|  | Kapiboksi möödud: Sügavus 400 mm , uste kõrgus 400 mm laius 300 mm. |  |
|  | Uksed eraldi lukustatavad. |  |
| **13.** | **Ema/lapse jälgimine (ruum nr. 118) (Osa III Lisad)** |  |
|  | **Riiul – 1 tk.** |  |
|  | Mõõdud: Laius 400 mm, kõrgus 280 mm, sügavus 300 mm |  |